Взято с https://www.info-myauto.ru/
Подключение сигнализации на Джили Атлас с 2016 года - новая модель паркетника от китайского производителя

Снимаем переднюю панель
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Подключение к CAN
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Для управления аварийной сигнализацией необходимо подключиться к проводу кнопки её включения.
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Бело/черный – импульс –  (-) «масса» для управления аварийной сигнализацией.  

Автозапуск Джили Атлас

Настройте отрицательный (-) выход системы: как канал «зажигание», в настройках системы разрешить Автомомбиль с кнопкой «Start/stop».
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Для запуска двигателя необходимо имитировать нажатие педали тормоза. Для этого необходимо подключиться к разъему датчика нажатия педали тормоза.
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Управление отпиранием/запиранием замков дверей. 

Подключение управления отпиранием/запиранием замков на разъеме блока ВСМ.
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Синий – отпирание – управление: (-) «масса»;
Бело/Синий – запирание – управление: (-) «масса».

Подключение питания

Питание +12 В Бело/Черный можно взять на толстом проводе разъема блока BCM.  
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В разъеме блока BCM их два. Подключиться можно к любому из них.

(-) «Масса». можно подключить в удобном месте крепления под гайку.

